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Измена на Б - ИСКЗ
ДПТУ “Леарница за алуминиум и цинк” ДООЕЛ увоз – извоз Ресен

Измена на Б-Интегрирана еколошка дозвола
DPTU "Learnica za aluminium i cink" ДООЕЛ uvoz-izvoz Resen
ul. Dimitar Vlahov br. 6  Resen
7310 Resen
Broj na dozvola
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Voved
Ovie vovedni bele{ki ne se del od dozvolata
Slednata dozvola e izdadena soglasno Zakonot za `ivotna sredina (“Slu`ben vesnik на РМ” бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, 99/18 и “Службен весник на РСМ” бр. 89/22, 171/22, 3/25 и 124/25) za rabota na instalacija {to izvr{uva edna ili pove}e aktivnosti navedeni vo Uredbata за оpredeluvawe na активностите на instalaciite za koi se izdava integrirana ekolo{ka dozvola односно дозвола за усогласување со оперативен план и vremenski raspored za podnesuvawe на барање за дозвола за усогласување со оперативен план, do odobrenoto nivo vo Dozvolata.
Kratok opis na instalacijata regulirana so ovaa dozvola
Основната дејност на Леарница за алуминиум и цинк увоз-извоз ДОО Ресен е од областа на металопреработувачката индустрија: производство на делови за електро индустрија, градежна индустрија, апарати за домаќинство, делови за хидраулика и пнеуматика и други делови односно одлеаноци од легури на алуминиум и цинк, а споредна вршење на поправки и одржување на алати и машини. Во рамките на инсталацијата има и фарбара која не се користи, но доколку се јави потреба истата ќе биде ставена во функција и ќе биде известен надлежниот орган, односно Општина Ресен. 
Instalacijata e locirana vo jugoisto~niot del od gradot Resen, mesnosta  Dobrovo i vo blizina na regionalniot pat Resen - Bitola. Se nao|a vo industriskata zona na gradot na katastarskata parcela 2836.


Tehnolo{kite procesi na proizvodstvo na одлеаноци од aluminiumski leguri so leewe pod visok pritisok i proizvodstvoto na drugi proizvodi od aluminiumski leguri i cink, se odvivaat по следниот редослед:

· Топење во топилница

· Леење под притисок во леарница

· Понатамошна обработка на одлеаноците во финални производи

При понатамошната обработка:

· Во механичкото одделение се врши отстранување на вишокот на материјал од одлеаноците и се одвиваат потребните машински операции – брусење, заварување  и порамнување

· Во одделот за контрола и испитување се врши контрола и испитување на исправноста на елементите

· Следи  конечна контрола на исправноста на готовите производи во одделот за контрола и испитување

· Пакување и складирање во магацинот за готови производи - одлеаноци
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Komunikacija
Dokolku sakate da kontaktirate so Organot na lokalnata samouprava nadle`en za rabotite od oblasta na `ivotnata sredina (vo ponatamo{niot tekst Nadle`niot organ) vo vrska so ovaa dozvola, ve molime navedete go Brojot na dozvolata. 
Za bilo kakva komunikacija, kontaktirajte go Nadle`niot organ na adresa Plo{tad “Цар Самоил” br. 20  7310 Resen, Republika Makedonija.
Doverlivost
Dozvolata go obvrzuva Operatorot da dostavuva podatoci do Nadle`niot organ. Nadle`niot organ }e gi stavi podatocite vo op{tinskite registri, soglasno potrebite na Zakonot za `ivotna sredina. Dokolku Operatorot smeta deka bilo koi od obezbedenite podatoci se delovno doverlivi, mo`e da se obrati do Nadle`niot organ da gi izzeme istite od registarot, soglasno Zakonot za `ivotna sredina. Za da му ovozmo`i na Nadle`niot organ da opredeli dali podatocite se delovno doverlivi, Operatorot treba istite jasno da gi definira i da navede jasni i precizni pri~ini poradi koi bara izzemawe. Operatorot mo`e da navede koi dokumenti ili delovi od niv gi smeta za delovno ili industriski doverlivi, soglasno Zakonot za `ivotna sredina, ~l.55 st. 2, to~ka 4. Operatorot }e ja navede pri~inata poradi koja Nadle`niot organ treba da odobri doverlivost. Podatocite i pri~inata za doverlivost treba da bidat prilo`eni kon baraweto za integrirana ekolo{ka dozvola vo poseben plik.
Promeni vo dozvolata
Ovaa dozvola mo`e da se menuva vo soglasnost so Зakonot za `ivotna sredina. 
Dokolku dozvolata ovlastuva izveduvawe na posebni aktivnosti od oblasta na upravuvaweto so otpad, toga{ e potrebno da se prilo`i uverenie za polo`en stru~en ispit za upravitel so otpad za liceto zadol`eno za taa aktivnost.
Pregled na barani i dostaveni dokumenti
	Barawe бr.УП-I-18-2
	 06.03.2023
	Baraweto e necelosno

	Известување за плаќање надоместок за поднесување на Барање за добивање Б-ИСКЗ бр. УП-I-18-2
	 10.03.2023
	

	Достава на налог за извршена уплата бр. УП-I-18-2 
	22.03.2023
	

	Izvestuvawe za дополнување на Барање УП-I-18-2
	27.03.2023
	Baraweto e necelosno

	 Dostava na документација бр. УП-I-18-2
	13.04.2023
	

	Известување за посета бр. УП-I-18-2
	22.05.2023
	

	Записник од извршена посета бр. УП-I-18-2
	29.05.2023
	

	Решение за издавање Б - ИСКЗ бр. УП-I-18-2
	01.06.2023
	

	Б - ИСКЗ бр. УП-I-18-2
	01.06.2023
	

	Решение за надоместок бр. УП-I-18-2
	01.06.2023
	

	Известување УП-I-18-2


	13.11.2023
	

	Известување 18-370/1
	05.02.2024
	

	Известување 18-370/2
	07.02.2024
	

	Доставување на  документација 18-370/3
	15.03.2024
	

	Информација 18-826/1
	04.04.2024
	

	Решение за надоместок 18-1354/1
	09.07.2024
	

	Информација за анализа на отпадна вода 18-1941/1
	24.09.2024
	

	Информација во врска со испитување на отпадна вода 18-1941/2
	30.10.2024
	

	Достава на Извештај од испитување на физичко-хемиска анализа на отпадна вода 18-1941/3
	25.11.2024
	

	Известување  за одложување на испитување на отпадна вода 18-1539/1
	18.06.2025
	

	Решение за надоместок 18-1584/1
	24.06.2025
	

	Доставување на Извештај за физичко-хемиска анализа на отпадна вода 18-1539/2
	15.09.2025
	

	Информација 18-385/1
	30.01.2026
	

	Известување 18-385/2
	05.02.2026
	

	Достава на Извештај 18-385/3
	14.04.2026
	

	Барање за измена на Б-ИСКЗ 18-1717/1
	03.06.2026
	

	Известување 18-1717/2
	24.06.2026
	

	Известување за плаќање надоместок за измена на Б – ИСКЗ 18-1717/3
	20.08.2026
	

	Достава на уплата 18-1717/4
	14.09.2026
	

	Решение за измена на 

Б – ИСКЗ 18-1717/5
	24.09.2026
	

	Измена на Б – ИСКЗ 18-1717/6
	24.09.2026
	

	Решение за годишен надоместок 18-1717/7
	24.09.2026
	


	Dozvola


Zakon za `ivotna sredina
Dozvola
18-1717/6
Nadle`niot organ za `ivotna sredina vo ramkite na svojata nadle`nost vo soglasnost so ~len 95 od Zakonot za `ivotna sredina (“Slu`ben vesnik на РМ” бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, 99/18 и “Службен весник на РСМ” бр. 89/22, 171/22, 3/25 и 124/25), ovlastuva 
DPTU "Learnica za aluminium i cink" ДООЕЛ uvoz - izvoz Resen

so registrirano sedi{te na:

Ul. Dimitar Vlahov br. 6, Resen
Broj na registracija na kompanijata: 6126871
da rakovodi so Instalacijata
производство на радијатори, парни котли и котли за централно греење
vo ramkite na dozvolata i uslovite vo nea
Potpis
	


Gradona~alnik на  Op{tina Resen
Јован Тозиевски
Datum 

	24.09.2026


Uslovi
1 Instalacija za koja se izdava dozvolata
1.1. Operatorot e ovlasten da izveduva aktivnosti i/ili povrzani aktivnosti navedeni vo Tabela 1.1
	Tabela 1.1
	
	

	Aktivnost od Прилог 2 od U R E D B A

za opredeluvawe na aktivnostite na instalaciite za koi se izdava integrirana ekolo{ka dozvola odnosno dozvola za

usoglasuvawe so operativen plan i vremenski raspored za podnesuvawe na barawe za dozvola za usoglasuvawe so

operativen plan

	Opis na navedenata aktivnost 
	Granici na navedenata aktivnost 

	Prilog 2

2.Proizvodstvo i prerabotka na metali 

2.3 Instalacii za topewe, vklu~uvaj}i i legirawe na oboeni metali, vklu~uvaj}i gi i povtorno dobienite proizvodi (rafinacija, liewe livovi, itn) so kapacitet na topewe od 0.2 t/den do 4 t/den za olovo i kadmium ili od 2 t/den do 20 t/den za site drugi metali
	Learnica za aluminium i cink

Proizvodstvo i vgraduvawe na site vidovi aluminiumski grejni tela (radijatori),  proizvodstvo na  delovi za motorni vozila i drugi delovi odnosno odleanoci od leguri na aluminium i cink, a sporedna vr{ewe na uslu`ni popravki vo  mehani~kata rabotilnica i farbarata
	350 t/год Al легура


1.2. Aktivnostite ovlasteni vo uslovite 1.1. }e se odvivaat samo vo granicite na lokacijata na instalacijata, prika`ana vo planot Tabela 1.2).
	Tabela 1.2

	Dokument


	Mesto vo dokumentacijata

	Kopija od katastarskiot plan  br. 1106-288/2017 od 28.03.2017
	Барање за измена на  Б – ИСКЗ
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1.3. Instalacijata ne smee da raboti nad kapacitetot naveden vo Baraweto, bez prethodno pismeno odobrenie od Nadle`niot organ
                      1.4 Топење во топилница - набавени се 3 машини за топење на алуминиумска легура кои користат како погон ТНГ пропан – бутан :
1. Печка Marconi tip RX2 - R1000 со капацитет од 1000 кг.

2. Печка CN Refractory tip Forno fusorio/atesta од 1500 кг

3. Печка Botta tip FUS/ATT од 800 кг
Печката Marconi  tip RX2-R1000 со капацитет од 1000 кг користи ТНГ како свој погон.Тврдата алуминиумска легура  преку процес на топење ја доведува во течна состојба која како таква понатаму се користи во процесот на леење на алуминиумски одлеаноци.

Печка CN Refractory tip Forno fusorio/atesta од 1500 кг користи ТНГ како свој погон.Тврдата алуминиумска легура  преку процес на топење ја доведува во течна состојба која како таква понатаму се користи во процесот на леење на алуминиумски одлеаноци.

Печката Botta tip FUS/ATT со капацитет од 800 кг користи ТНГ како свој погон.Тврдата алуминиумска легура  преку процес на топење ја доведува во течна состојба која како таква понатаму се користи во процесот на леење на алуминиумски одлеаноци.

Трите печки се пуштени во употреба. 

Со примената на новите машини  се добива  поголема продуктивност, намалена потрошувачка на енергија и помал процент на шкарт одлеаноци и едноставен и безбеден начин на манипулација со материјалот.

Печка за топење „ MARKONI”- HM 18, 1200 ROV за топење на алуминиум со капацитет од 300kg/h не се користи повеќе.

Печката  STRIKO - MN 750/750 не се користи повеќе и е демонтирана.

Две електроотпорни печки не се во употреба и истите се чуваат како резервни печки и доколку се јави потреба истите ќе бидат вклучени во употреба.


        1.5 Леење во леарница - Старите машини за леење со капацитет од 380 т. , 500 т. , 300 т. , 180 т се извадени од употреба. 

Овде измената се однесува на новите машини кои се набавени и тоа:

1. Ливачка машина Colossio од  500 t

2. Ливачка машина Buhler од  400 t

3. Ливачка машина Buhler од  580 t

Првите две ливачки машини се пуштени во употреба, додека третата ливачка машина не е пуштена во употреба и се планира да се пушти во употреба до крајот на 2026 година.
Ливачката  машина Colosiio – 500 t се корисит за леење на одливци од алумимиумска легура под висок притисок. Капацитет на машината е 500 t.

Процесот на работа на машината е следниот: растопената алуминиумска легура  се тура во наменски калапи за леење при што машината со удар под висок притисок  го набива материјалот во калапот и го формира одливокот. Начинот на леење може да биде рачно, управуван од оператор – леар и автоматски  каде материјалот се тура со автоматска лажица.  

Кај автоматските машини чистењето и подмачкувањето се прави со автоматски спреер а вадењето на одливците  го прави робот. Во двата случаи технолошкиот процес е ист.
Ливачка машина Buhler 400 t се користи за леење на одливци од алумимиумска легура под висок притисок. -
Капацитет на машината- 400 t. Начинот на работа на машината е следниот: растопената алуминиумска легура  се тура во наменски калапи за леење при што машината со удар под висок притисок  го набива материјалот во калапот и го формира одливокот. Начинот на леење може да биде рачно, управуван од оператор – леар и автоматски  каде материјалот се тура со автоматска лажица. Кај автоматските машини чистењето и подмачкувањето се прави со автоматски спреер а вадењето на одливците  го прави робот.Во двата случаи технолошкиот процес е ист.

Ливачка машина Buhler 580 t се користи за леење на одливци од алумимиумска легура под висок притисок. -
Капацитет на машината- 580 t. Начинот на работа на машината е следниот: растопената алуминиумска легура  се тура во наменски калапи за леење при што машината со удар под висок притисок  го набива материјалот во калапот и го формира одливокот. Начинот на леење може да биде рачно, управуван од оператор – леар и автоматски  каде материјалот се тура со автоматска лажица. Кај автоматските машини чистењето и подмачкувањето се прави со автоматски спреер а вадењето на одливците  го прави робот.Во двата случаи технолошкиот процес е ист. Оваа машина дополнително ќе биде ставена во функција до крајот на 2026 година. 

.


       1.6 Во механичкото одделение технолошките процеси започнуваат со отстранување на вишокот на материјал од процесот на леење, а потоа следат операциите на обработка како што се: брусење и порамнување. Отстранувањето на вишок на материјал - кршење и крзање се врши рачно или со примена на преси од кои едната е со сила на притисок од 25 тони  и една со сила на притисок од 40 тони. Крзаниот материјал се реискористува – се собира во сандаци и се носи на претопување во печките за топење.  Исчистените делови поставени на палети со вилушкар се транспортираат до пунктовите за рачна и машинска обработка.

Фино и грубо брусење се применува  со цел да се постигне потребната рапавост на одредени површини од одлеаноците. Фино брусење се врши на машина за брусење со брусна хартија. За брусење се користат пет брусалици на електричен погон.

                     1.7 Технолошки процес на брусење - Постапка на брусење: Технолошкиот процес кој после леење и кршење на вишокот на материјал од одлеаноците ,опфаќа и процес на брусење на одлеаноците. При процесот на брусење на одлеаноците се врши брусење на вишокот на материјал зависно од потребите на кооперантот.
Брусењето се врши на  мануелни и автоматски брусилки кои ги има вкупно 6.

1. Хоризонтална рачна брусилка - која поседува сопствен вграден аспиратор на кој  е поставена вреќа за собирање на прашината. Откако ке се наполни вреќата, истата се одлага во големи џамбо вреќи кои се чуваат  во затворен склад за отпадни материјали се до нивно предавње на овластен откупувач.

2. Кружни брусилки - поседуваат оддвоен аспиратор  кој преку  пластчни цевки е поврзан во затворено пластично буре кое е сместено надвор од производната хала. Откако ке се наполни пластичното буре истото  се одлага во големи џамбо вреќи кои се чуваат  во затворен склад за отпадни материјали се до нивно предавње на овластен откупувач.
3. Рамни брусилки – Овие брусалки поседуваат оддвоен аспиратор  кој преку  пластчни цевки е поврзан во затворено пластично буре кое е сместено надвор од производната хала. Откако ке се наполни пластичното буре, истото  се одлага во големи џамбо вреќи кои се чуваат  во затворен склад за отпадни материјали се до нивно предавње на овластен откупувач

4. Автоматските брусилки- поседуваат оддвоен наменски аспиратор  кој има сопствени вреќи  во кои се апсорбира прашината. Откако ке се наполнат вреќите истите  се одлага во големи џамбо вреќи кои се чуваат  во затворен склад за отпадни материјали се до нивно предавње на овластен откупувач.
                     1.8 Полирање - Полирањето претставува завршна обработка на одлеаноците кои не се фарбаат кај крајните кооперанти. За полирање се користат керамички камчиња. За отстранување на металните честички се применува миење со вода. Вибраторот за полирање и  една од машините за брусење имаат систем за зафаќање на металните честички и отстранување со таложење, поминување низ воден филтер – корито со вода. Водата се слива во метално корито од кое по исталожувањето на честичките, водата со преливање и рециклирање се реупотребува во процесот. Исталожените честички се исцрпуваат и реуптребуваат во процесот на топење.
Во механичкото одделение како цврст отпад се јавува вишокот на материјал од одлеаноците  и струготините добиени при нивната механичка обработка. Отпадот се собира во сандаци за повторно искористување со претопување во печката или се отстрнаува во просторот предвиден за одлагање на отпад.

                      1.9 Во одделот за контрола и испитување се врши контрола и испитување на исправноста на производите.

Пакуваните производи се поставуваат на палети и со вилушкар се транспортираат во магацинот за готови производи. Магацинот е ограден со метална жица и истиот е лоциран во близина на фарбарата.

1.10 Одделението за монтажа на радијатори и фарбарата не се во функција во моментот на изработка на апликацијата. Доколку истите повторно бидат ставени во функција операторот се обврзува да го извести надлежниот орган на Општина Ресен.

1.11 Котларницата не е во функија. Двата котли на Емо Цеље тип SV 700 со моќност од по 800 KW се отстранети и котларницата постои само како празен објект.

                      1.12 Во близина на котларата и на прописно растојание од станицата за ТНГ се наоѓаат и:

-
Резервоарот за складирање на (мазут) нафта од 100 тони кој не се користи

-
Компресорска станица за обезбедување на компримиран воздух е опремена со 1 компресорски агрегат тип Fini 38 – 10 bar.

                     1.13 Станицата за пропан бутан  ја сочинуваат:

- Резевоар за пропан бутан кој е лоциран на слободниот дел помеѓу резервоарот за мазут  и котларницата, на прописно растојание од другите објекти на простор целосно ограден со жица. Резервоарот е полу вкопан полу насипан со земја (до cca 170 sm) и е со волумен  од 25 m3. Снабден е со покажувачи на ниво на гасната и течната фаза, манометар и термометар.

- Станицата за редукација е со капацитет на испарувачот од 250 kg/h и редукција на притисокот на пропан бутанот од Pvl=16,7 bar нa Piz=0,2 bar. За загревање на грејниот медиум од 60% вода и 40 % глисантин кој овозможува работа при 400оC се користат два електрични грејачи со снага од по 18 kW.

- Преточувалиштето со пристапен пат на автоцистерна од која се полни резервоарот снабдено е со опрема за преточување на течната и гасната фаза. Пристапниот пат е обезбеден со рампа на влез и излез за да се  обезбеди пристап само на автоцистерната.

                     1.14 Постои инсталација ( подземна и надземна) за транспорт на пропан - бутан до потрошувачите:

1. Печка Marconi tip RX2 - R1000 со капацитет од 1000 кг.

2. Печка CN Refractory tip Forno fusorio/atesta од 1500 кг

3. Печка Botta tip FUS/ATT од 800 кг
                     1.15 Станицата на пропан – бутан е ставена во употреба.

За станицата на пропан – бутан се превземаат потребните мерки и контрола согласно законските прописи.
1.16 Instalacijata za koja se izdava dozvolata }e gi ispolni site uslovi navedeni vo dozvolata soglasno propi{anite rokovi od strana na nadle`niot organ. Site merki, planovi i programi koi treba da se izvr{at spored uslovite vo dozvolata stanuvaat sostaven del od ovaa dozvola.

1.17 Ovaa dozvola e samo za potrebite na Integriranoto spre~uvawe i kontrola na zagaduvaweto spored Zakonot za `ivotna sredina i ni{to vo ovaa dozvola ne go osloboduva operatorot od obvrskite za ispolnuvawe na uslovite i barawata od drugi zakoni i podzakonski akti. 

2. Rabota na instalacijata  

2.1. Tehniki na upravuvawe i kontrola
2.1.1. Instalacijata za koja se izdava dozvolata, soglasno uslovite vo dozvolata }e bide upravuvana i kontrolirana onaka kako e opi{ano vo baraweto za dobivawe na dozvola, ili na drug na~in dogovoren so Nadle`niot organ vo pismena forma.
2.1.2. Celata instalacija, opremata i tehni~kite sredstva koristeni vo upravuvaweto so Instalacijata za koja se izdava dozvolata }e bidat odr`uvani vo dobra operativna sostojba.
2.1.3. Vo instalacijata za koja se izdava dozvolata }e raboti personal koj e soodvetno obu~en. 

2.1.4. Operatorot ima nazna~eno lice odgovorno za pra{awata od `ivotnata sredina koe e soodvetno obu~eno, a }e vr{i obuka na ostanatiot personal.
2.1.5. Operatorot e dol`en za sproveduvawe na програмата за подобрување, monitoring na sistemite za namaluvawe na emisiite, tekovna procenka na ekolo{kite performansi na instalacijata, sproveduvawe na merki za podobruvawe na procesot, da razvie procedura za komunikacija so Nadle`niot organ.
2.1.6. Operatorot pismeno }e go izvesti Nadle`niot organ pri promena na liceto odgovorno za pra{awata za `ivotna sredina ako toa eventualno se slu~i.
2.1.7. Operatorot pri upravuvawe so instalacijata vo kontiniutet }e gi odr`uva vospostavenite standardi i }e vodi gri`a za namaluvawe na vlijanieto vrz `ivotnata sredina.
2.1.8. Kopija od ovaa Dozvola, kako i onie delovi od baraweto koi se vklu~eni vo dozvolata }e bidat vo sekoe vreme dostapni za sekoj vraboten koj ja izvr{uva rabotata koja e povrzana so uslovite vo Dozvolata.

2.2. Surovini (vklu~uvaj}i i voda)
2.2.1 Operatorot, soglasno uslovite od dozvolata, }e koristi surovini (vklu~uvaj}i ја и vodata) onaka kako {to e opi{ano vo dokumentite navedeni vo Tabela 2.2.1, ili na drug na~in dogovoren so Nadle`niot organ vo pismena forma.
	
	Tabela 2.2.1 : Surovini (vklu~uvaj}i i voda)

	Opis
	Dokument
	Data koga e primeno

	Poglavje IV
	Барање за измена на  Б - ИСКЗ
	03.06.2026


2.2.2 Operatorot }e gi ~uva surovinite vo posebni skladi{ta ili pokrieni i zatvoreni prostorii za ~uvawe, so soodveten temperaturen re`im i vla`nost.
2.2.3 Operatorot }e gi odeli surovinite koi vo me|useben kontakt ili vo kontakt so voda mo`e da razvijat reakcija ili da se rastvorat. Operatorot }e obezbedi bezbedno ~uvawe na surovinite i }e se gri`i za integritetot na skladi{tata.
2.2.4 Rakuvaweto so surovinite i hemikaliite posebno so sredstvata za ~istewe, }e se izvr{uva so najgolemo mo`no vnimanie, spored upatstvata i preporakite od proizvoditelot, upatstvoto za bezbedno rakuvawe so materijalite i za niv }e se vodi evidencija.
2.2.5 Dokolku Operatorot prodol`i da go koristi rezervoarot za nafta za vreme na va`eweto na ovaa dozvola celiot prostor za skladirawe vo rezervoar, kako minimum treba da bidat ograden lokalno ili da ima oddale~en sobiren bazen povrzan so kanal ~ij volumen ne e pomal, od slednoto:
- 110% od kapacitetot na najgolemiot sad/rezervoar vo ramkite na ogradenata oblast; i

-  25% od vkupniot volumen na supstancijata koja mo`e da se skladira vo ramkite na ogradeniot prostor.
2.2.6 Доколку рezervoarot za nafta, koj e vo sklop na instalacijata се продаде za vreme na va`eweto na ovaa dozvola, за тоа веднаш да се информира Organot koj ja izdava dozvolata.
2.2.7 Site rezervoari, kontejneri i buriwa }e bidat jasno ozna~eni za da se znae to~no nivnata sodr`ina
2.2.8 Rakuvaweto na sistemot za ladewe }e bide kontinuiran i operatorot se zadol`uva redovno da go kontrolira sistemot i da gi namali istekuvawata na minimum.
      2.2.9 Za odr`uvawe na sanitarno-higienskite uslovi vo instalacijata operatorot }e koristi preparati koi nemaat hlorna komponenta vo svojot sostav.
2.3. Rakuvawe i skladirawe na otpadot 
2.3.1. Operatorot, soglasno uslovite od dozvolata, }e rakuva i }e go skladira otpadot onaka kako {to e opi{ano vo dokumentite navedeni vo Tabela 2.3.1, ili na drug na~in dogovoren so Nadle`niot organ na pismeno.

	
	Tabela 2.3.1 : Rakuvawe i skladirawe na otpadot

	Opis
	Dokument
	Data koga e primeno

	Troska od

topewe na :

- Aluminium

- Cink
	Поглавје V, Барање за измена на  Б - ИСКЗ
	03.06.2026

	Stvrdnat

metal od

learskite

lonci
	Поглавје V, Барање за измена на  Б - ИСКЗ
	03.06.2026

	Stvrdnat

metal od

learskite

lonci
	Поглавје V, Барање за измена на  Б - ИСКЗ
	03.06.2026

	Iskor. дelovi

i materijali

od brusewe
	Поглавје V, Барање за измена на  Б - ИСКЗ
	03.06.2026

	Istro{eni:

Ogneотpоrni

tuli i

ogneotporen

beton
	Поглавје V, Барање за измена на  Б - ИСКЗ
	03.06.2026

	Istro{eni

learski lonci
	Поглавје V, Барање за измена на  Б - ИСКЗ
	03.06.2026

	Otpadna

ambala`a:

-Plasti~na
	Поглавје V, Барање за измена на  Б - ИСКЗ
	03.06.2026

	Otpadna

ambala`a:

-картонска
	Поглавје V, Барање за измена на  Б - ИСКЗ
	03.06.2026

	Komunalen otpad
	Поглавје V, Барање за измена на  Б - ИСКЗ
	03.06.2026

	Otpadno

hidrauli~no

maslo
	Поглавје V, Барање за измена на  Б - ИСКЗ
	03.06.2026

	Mil od septik
	Поглавје V, Барање за измена на  Б - ИСКЗ
	03.06.2026


	Tabela 2.3.2 : Otpad skladiran na samata lokacija

	Opis na otpadot 
	Mesto na skladirawe na samata lokacija
	Na~in na skladirawe
	Uslovi na skladirawe

	Troska od

topewe na :

- Aluminium

- Cink
	Vo krug na instalacijata 
	Se ~uva vo sandaci vo pokrieno и zatvoreno skladi{te za otpad
	Na betonska podloga do podigawe od firmata “Отпад” ДООЕЛ Охрид

	Stvrdnat

metal od

learskite

lonci
	Vo krug na instalacijata
	Se ~uva vo sandaci vo pokrieno и zatvoreno skladi{te za otpad
	Na betonska podloga do podigawe od firmata “Отпад” ДООЕЛ Охрид

	Stvrdnat

metal od

learskite

lonci
	Vo krug na instalacijata 
	Se sobira vo

metalni

sandaci do

pretopuvawe

vo pe~ka
	Се чува во складиште под настрешница до реупотреба нa betonska podloga

	Iskor. дelovi

i materijali

od brusewe
	Vo krug na instalacijata 
	Се складира во складиште за отпад
	Na betonska podloga do podigawe od firmata “Отпад” ДООЕЛ Охрид

	Istro{eni:

Ogneотpоrni

tuli i

ogneotporen

beton
	Vo krug na instalacijata 
	Се складира во складиште за отпад
	До подигање од ЈКП “Пролетер” Ресен

	Istro{eni

learski lonci
	Vo krug na instalacijata 
	Се складира во складиште за отпад
	До подигање од ЈКП “Пролетер” Ресен

	Otpadna

ambala`a:

-Plasti~na
	Vo krug na instalacijata 
	Se skladira

vo

skladi{te
za otpad
	Дo podigawe од firmata “Отпад” ДООЕЛ Охрид

	Otpadna

ambala`a:

-картонска
	Vo krug na instalacijata 
	Se skladira во
skladi{te
za otpad
	Дo podigawe од firmata “Отпад” ДООЕЛ Охрид

	Komunalen otpad
	Vo krug na instalacijata 
	Se skladira

во контењер
	Дo podigawe od JKP “Proleter” Ресен

	Otpadno

hidrauli~no

maslo
	Vo krug na instalacijata 
	Se чува во метални буриња под настрешница
	Дo podigawe od firmata “Ауто Хаус Заковски” ДООЕЛ Скопје

	Mil od septik
	Vo krug na instalacijata 
	Во септичка јама
	Го отстранува JKP “Proleter” Ресен



2.4. Prerabotka i odlagawe na otpad
2.4.1. Operatorot, soglasno uslovite vo dozvolata, }e go prerabotuva i odlaga otpadot kako {to e opi{ano vo dokumentite navedeni vo Tabela 2.4.1, ili na drug na~in dogovoreno napismeno so Nadle`niot organ. 
2.4.2. Otpadot }e se skladira na mesto posebno opredeleno za toa, soodvetno za{titeno protiv prelevawe i istekuvawe na te~nostite. Otpadot jasno }e se ozna~i i soodvetno }e se oddeli spored vidot.

2.4.3. Otpadot vo granicite na lokacijata }e bide vremeno skladiran najmnogu do 6 meseci od denot na negovoto skladirawe.
2.4.4. Za sobirawe, transportirawe i deponirawe na komunalniot i industriski neopasniot otpad operatorot treba da poseduva dogovor sklu~en so ovlasteno pretprijatie za upravuvawe so otpad kako davatel na uslugata.
2.4.5. Za predavaweto na bilo koj vid na otpad na ovlasteni otkupuva~i Operatorot e dol`en da poseduva soodveten dokument (sklu~en dogovor, dokument za pla}awe ili drug dokument so koj se doka`uva predavaweto ili otkupuvaweto na otpadot).
2.4.6. Vo granicite na instalacijata nema da se vr{at popravki i servisirawe na vozila i ma{ini, nema da se sozdava otpad od mineralno nehlorirano maslo za podma~kuvawe na sopstvenite vozila i otpadni olovni akumulatori.
2.4.7. Se zabranuva odlagawe na bilo kakov otpad na nesoodvetni mesta i vo nesoodvetni sadovi, vo i nadvor od krugot na Instalacijata.

2.4.8. Se zabranuva isfrlawe na istro{eni rastvori od odmastuvawe bez prethoden tretman vo recipient. Operatorot e dol`en redovno da vr{i monitoring na kvalitetot na otpadnite vodi pred da gi ispu{ti vo recipient.

	
	Tabela 2.4.1 : Iskoristuvawe i otstranuvawe na otpadot

	Opis
	Dokument
	Data koga e primeno

	Vo instalacijata nema da se vr{at operacii na prerabotka na otpadot


2.5. Spre~uvawe i kontrola na havarii
2.5.1. Operatorot, soglasno uslovite vo dozvolata, }e gi spre~i i ograni~i posledicite od havarii, onaka kako {to e opi{ano vo dokumentite navedeni vo Tabela 2.5.1, ili na drug na~in pismeno dogovoren so Nadle`niot organ .

	
	Tabela 2.5.1 : Spre~uvawe i kontrola na nesakani dejstvija

	Opis
	Dokument
	Data koga e primeno

	Dodatok XIII
	Барање за измена на  Б - ИСКЗ
	03.06.2026


Dopolnitelni uslovi: 
Vo slu~aj na nesre}a Operatorot vedna{ treba da:

- go izolira izvorot na bilo kakvi emisii,

- sprovede neposredna istraga za da se identifikuva prirodata, izvorot i pri~inata na bilo koja emisija,

- go proceni zagaduvaweto na `ivotnata sredina, predizvikanao od incidentot.

- da identifikuva i sprovede merki za minimizirawe na emisiite i efektite koi sleduvaat,

- go zabele`i datumot i mestoto na nesre}ata,

- go izvesti Nadle`niot organ i drugite relevantni institucii.

2.6. Monitoring 

2.6.1. Operatorot, soglasno uslovite vo dozvolata, }e izveduva, monitoring, }e go analizira i razviva istiot kako {to e opi{ano vo dokumentite navedeni vo Tabela 2.6.1, ili na drug na~in pismeno dogovoren so Nadle`niot organ. 

	
	Tabela 2.6.1 : Monitoring 

	Opis
	Dokument
	Data koga e primeno

	Ispituvawe na kvalitet na otpadni vodi
	Барање за измена на Б - ИСКЗ
	03.06.2026


2.6.2. Operatorot }e obezbedi:
а. bezbeden i postojan pristap do mernite mesta, za da se ovozmo`i zemaweto primeroci/monitoringot da bide izvedeno vo relacija so to~kite na emisija navedeni vo Dodatok 2, osven ako ne e poinaku navedeno vo Dodatokot; i
б. bezbeden pristap do drugi to~ki na zemawe primeroci/monitoring, koga toa }e go pobara Nadle`niot organ.  
2.6.3. Zemaweto primeroci i analizite }e se izveduva spored ISO standardite. 
2.7. Prestanok so rabota
2.7.1. Operatorot, soglasno uslovite vo dozvolata, }e obezbedi uslovi za prestanok na rabotata na instalacijata kako {to e opi{ano vo dokumentite navedeni vo Tabela 2.11.1, ili na drug na~in dogovoren so Nadle`niot organ na pismeno.
	
	Tabela 2.11.1 : Prestanok na rabota

	Opis
	Dokument
	Data koga e primeno

	Dodatok XIV
	Барање за измена на Б - ИСКЗ
	03.06.2026


2.8. Instalacii so pove}e operatori
2.8.1. So instalacijata za koja se izdava upravuva samo eden operator, ili
2.8.2.  Ovaa dozvola e validna samo za onie delovi od instalacijata {to se ozna~eni na mapata vo delot 1.1.2 od ovaa dozvola.
3. Dokumentacija
3.1.1. Dokumentacijata }e sodr`i podatoci za:
а. sekoja neispravnost, defekt ili prestanok na rabotata na postrojkata, opremata ili tehnikite (vklu~uvaj}i kratkotrajni i dolgotrajni merki za popravka) {to mo`e da ima, imalo ili }e ima vlijanie na performansite za `ivotnata sredina {to se odnesuvaat na instalacijata za koja se  izdava dozvolata.  Ovie zapisi }e bidat ~uvani vo dnevnik voden za taa cel;
б. celiot sproveden monitoring i zemaweto primeroci i site procenki i ocenki napraveni na osnova na tie podatoci.
3.1.2. Dokumentacijata od 3.1.2 }e bide dostapna za inspekcija od strana na Nadle`niot organ vo bilo koe pristojno vreme.
3.1.3. Kopija od bilo koj specificiran ili drug dokument }e mu bide dostaven na Nadle`niot organ na negovo barawe i bez nadoknada.
3.1.4. Specificiranite i drugite dokumenti treba: 

a. da bidat ~itlivi;

b. da bidat napraveni {to e mo`no pobrzo; 

c. da gi vklu~at site dopolnuvawa i site originalni dokumenti koi mo`at da se prilo`at.
3.1.5. Operatorot e dol`en specificiranata i drugata dokumentacija da ja ~uva najmalku pet godini vklu~uvaj}i go i prestanokot so rabota na instalacijata.
3.1.6. Za celiot primen ili sozdaden otpad vo instalacijata za koja {to se izdava dozvolata, operatorot }e ima dokumentacija (i }e ja ~uva najmalku pet godini vklu~uvaj}i go i prestanokot so rabota na instalacijata) za: 
a. Sostavot na otpadot, ili onamu kade {to e mo`no, opis;
b. najdobra procenka na koli~inata sozdaden otpad;

c. trasata na transport na otpadot za odlagawe; i 

d. najdobra procenka na koli~inata otpad ispraten na prerabotka.
3.1.7. Operatorot na instalacijata za koja{to se izdava dozvolata }e napravi zapisnik, dokolku postojat `albi ili tvrdewa za nejzino vlijanie vrz `ivotnata sredina. Vo zapisnikot treba da stoi datum i vreme na `albata, kako i kratko rezime dokolku imalo bilo kakva istraga po taa osnova i rezultati od istata. Takvite zapisi treba da bidat ~uvani vo dnevnik voden za taa cel.
4. Redovni izve{tai
4.1.1. Site izve{tai i izvestuvawa {to gi bara ovaa dozvola, operatorot }e gi ispra}a do Nadle`niot organ za `ivotna sredina.
4.1.2. Operatorot }e dade izve{taj za parametrite od Tabela D2 vo Dodatokot 2 : 
a. vo odnos na navedeni emisioni to~ki;

b. za periodite za koi se odnesuvaat izve{taite navedeni vo Tabela D2 od Dodatok 2 i za oblikot i sodr`inata na formularite, operatorot i nadle`niot organ }e se dogovorat za vreme na pregovorite; 

c. davawe na podatoci za vakvi rezultati i procenki kako {to mo`e da bide barano od strana na formularite navedeni vo tie Tabeli; i
d. ispra}awe na izve{taj do Nadle`niot organ:
- za полугодишните izve{tai navedeni vo tabela D 2 od Dodatok 2 - do 14 dena po istekot na рокот
5. Izvestuvawa
5.1.1. Operatorot }e go izvesti Nadle`niot organ bez odlo`uvawe:
a. koga }e zabele`i emisija na nekoja supstancija koja go nadminuva limitot ili kriteriumot na ovaa dozvola, naveden vo vrska so taa supstancija;

b. koga }e zabele`i fugitivna emisija {to predizvikala ili mo`e da predizvika zagaduvawe, osven ako emitiranata koli~ina e mnogu mala da ne mo`e da predizvika zagaduvawe;
c. koga }e zabele`i nekakva neispravnost, defekt ili prestanok na rabotata na postrojkata ili tehnikite, {to predizvikalo ili ima potencijal da predizvika zagaduvawe; i
d. bilo kakvo nesakano dejstvo {to predizvikalo ili ima potencijal da predizvika zagaduvawe.
5.1.2. Operatorot }e dade pismeno izvestuvawe {to e mo`no pobrzo, za sekoe od slednive
a. permanenten prestanok na rabotata na bilo koj del ili na celata instalacija, za koja se izdava dozvolata;
b. prestanok na rabotata na nekoj del ili na celata instalacija za koja se izdava dozvolata, so mo`nost da bide podolgo od 1 godina; i
c. povtorno startuvawe na rabotata na nekoj del ili celata instalacija za koj {to se izdava dozvolata, po prestanokot po izvestuvawe spored 5.1.3 (b).

5.1.3. Operatorot }e dade pismeno izvestuvawe vo rok od 14 dena pred nivnoto pojavuvawe, za slednive raboti:
a. bilo kakva promena na trgovskoto ime na Operatorot, registarsko ime ili adresata na registrirana kancelarija;
b. promena na podatocite za holding kompanijata na operatorot (vklu~uvajki i podatoci za holding kompanijata koga operatorot stanuva del od nea);

c. za aktivnosti koga operatorot odi vo ste~aj sklu~uva dobrovolen dogovor ili e o{teten;
6. Emisii 
6.1. Emisii vo vozduh 

6.1.1. Emisiite vo vozduh od to~kata(ite) na  emisija navedeni vo Tabela 6.1.1, }e poteknat samo od izvor(i) naveden(i) vo taa Tabela. (Spored mapata broj) 
	Tabela 6.1.1 : Emisioni to~ki vo vozduhot

	Oznaka na to~ka na emisija/opis
	Izvor
	Lokacija na to~kata na emisija

	
	
	

	
	
	


6.1.2. Granicite na emisiite vo vozduh za parametarot(rite) i to~kata(ite) na emisija navedeni vo Tabela 6.1.2 nema da bidat pre~ekoreni vo soodvetniot vremenski period.
6.1.3. Vremenskite periodi od 6.1.2 soodvetstvuvaat na onie od prifatenata programa za podobruvawe vo poglavjeto 8 od ovaa dozvola.

6.1.4. Operatorot }e vr{i monitoring na parametrite navedeni vo tabela 6.1.2, na to~kite na emisija i najmalku na frekfencii navedeni vo taa Tabela.
	Tabela 6.1.2 : Granici na emisiite vo vozduhot

	Parametri
	Oznaka na to~ka na emisija 
	Frekvencija na monitoring

	
	V1
	V2
	

	
	Do (datum)
	Od (datum)
	Do (datum)
	Od (datum)
	

	
	Vrednost
	Vrednost
	Vrednost
	Vrednost
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


6.1.5. Emisiite od instalacijata ne treba da sodr`at napaden miris nadvor od granicite na instalacijata, 

6.1.6. Emisiite vo vozduhot, osven parea i kondenzirana vodena parea, ne treba da sodr`at kapki od perzistentna magla i perzistenten ~ad.

6.1.7. Emisiite ne treba da sodr`at vidliv ~ad. Ako, poradi pri~ina na odr`uvawe, emisiite na ~ad se predizvikani od povtorno startuvawe od ladno, istoto ne treba da trae podolgo od 20 minuti vo bilo koj period od 8 ~asovi i site prakti~ni ~ekori treba da se prezemat da minimizira emisijata.
6.1.8.   Доколку се стават во употреба печките “MARKONI” и “STRIKO”, операторот веднаш ќе го извести Надлежниот орган за тоа и согласно Правилникот за граничните вредности за дозволените нивоа на емисии и видови на загадувачки супстанции во отпадните гасови и пареи кои ги емитираат стационарните извори во воздухот (“Службен весник на РМ” бр. 141/10) ќе врши мерење на емисиите во воздух.
6.2. Emisii vo po~va
6.2.1. Nema da ima emisii vo po~vata

6.2.2. Operatorot }e го извести Надлежниот орган za sekojа nepredvidena emisija vo po~va.

6.2.3. Operatorot vo rok od 90 dena od denot na dobivaweto na ovaa dozvola }e go uredi stopanskiot dvor na instalacijata i }e gi otstrani site stari i neupotreblivi delovi od mehanizacijata i drugi aktivnosti vo poseben prostor za taa namena.
6.2.4. Operatorot e dol`en uredeniot dvor da go odr`uva ~ist, nema da se dozvoli rasturawe na inerten otpad od ru{ewe, popravki i sli~ni aktivnosti.
6.2.5. Vo ramki na instalacijata operatorot nema da vr{i servisirawe na vozila i ma{ini.
6.3. Emisii vo voda (razli~ni od emisiite vo kanalizacija)
6.3.1 Emisii vo voda od to~ka(i) na emisija navedeni vo Tabela 6.3.1 }e poteknuvaat samo od izvor(ite) navedeni vo taa Tabela.
	Tabela 6.3.1 : To~ki na emisija vo voda

	Oznaka na to~ka na emisija.
	Izvor
	Koli~estvo

	 V1
	Otpadna voda (tehnolo{ka voda)
	Barawe za измена на B-ISKZ
Два пати годишно


6.3.2 Granicite za emisiite vo voda za parametarot(rite) i to~kata(ite) na emisija postaveni vo Tabela 6.3.2, nema da bidat pre~ekoreni vo soodvetniot vremenski period.
6.3.3 Vremenskite periodi od 6.3.2 soodvestvuvaat na onie od prifatenata programa za podobruvawe od poglavjeto 8 od ovaa dozvola.
6.3.4 Operatorot }e izveduva monitoring na parametrite navedeni vo Tabela 6.3.2, na to~kite na emisija i najmalku na frekfencii navedeni vo taa Tabela.
	
	Tabela 6.3.2 : Granici na emisija vo voda

	Parametar
	To~ka na emisija
V1
	ГВЕ
	Frekvencija na monitoring

	
	Od 2025
	
	

	pH
	6,94
	6,5-9,0
	Dvapati godi{no

	Температура -  C
	17,6
	30
	Dvapati godi{no

	Suspendirani matirii
	15
	35 mg/l
	Dvapati godi{no

	HPK
	28
	125 mg/l O2
	Dvapati godi{no

	Алуминиум
	0,25
	3,0 mg/l
	Dvapati godi{no

	Бакар
	0,1
	0,5 mg/l
	Dvapati godi{no

	Цинк
	0,30
	2 mg/l
	Dvapati godi{no

	Кадмиум
	0,010
	0,1 mg/l
	Dvapati godi{no

	Хром VI
	0,05
	0,1 mg/l
	Dvapati godi{no

	Манган
	0,5
	2,0 mg/l
	Dvapati godi{no

	Никел
	0,1
	0,5 mg/l
	Dvapati godi{no

	Олово
	0,1
	0,5 mg/l
	Dvapati godi{no

	Железо
	0,13
	2 mg/l
	Dvapati godi{no

	Сулфати
	38
	250 mg/l
	Dvapati godi{no

	Хлориди
	12
	-
	Dvapati godi{no

	Фосфати
	0,11
	1,0 mg/l
	Dvapati godi{no


6.3.5 Ne smee da ima emisii vo voda od strana na instalacijata za koja se izdava dozvolata, na bilo koja supstancija propi{ana za voda za koja nema dadeno granici vo Tabela 6.3.2, osven za koncentracii koi ne se pogolemi od onie koi ve}e gi ima vo vodata.
6.3.6 Operatorot }e zema primeroci i }e vr{i monitoring na mestoto na ispustot so frekvencija dvapati godi{no.
6.4 Emisii vo kanalizacija
6.4.1 Emisiite vo kanalizacija od to~kata(ite) na emisija navedeni vo Tabela 6.4.1 }e poteknuvaat sam od izvorot(ite) navedeni vo taa Tabela.
	Tabela 6.4.1 : To~ki na emisija vo kanalizacija

	Oznaka na to~kata na emisija
	Izvor
	Kanalizacija

	Od instalacijata nema ispu{tawe vo kanalizacionen sistem


6.4.2 Granicite na emisiite vo kanalizacija za parametarot(rite) i to~kite na emisija postaveni vo Tabela 6.4.2 nema da bidat pre~ekoreni vo soodvetniot vremeski period.
6.4.3 Vremenskite periodi od 6.4.2 soodvestvuvaat na onie od prifatenata programa za podobruvawe od poglavjeto 8 od ovaa dozvola.
	Tabela 6.4.2 Granici na emisii vo kanalizacija

	Parametar
	To~ka na emisija 
	To~ka na emisija 
	Frekvencija na monitoring

	
	Do 
(datum)
	Od (datum)
	Do 
(datum)
	Od
 (datum)
	

	
	Vrednost
	Vrednost
	Vrednost
	Vrednost
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	


6.4.4 Operatorot }e vr{i monitoring na parametrite navedeni vo tabela 6.4.3a i 6.4.3b, na to~kite na emisija i ne poretko od navedenoto vo taa Tabela.
6.4.5 Nema da ima ispu{tawe na bilo kakvi supstancii koi mo`e da predizvikaat {teta na kanalizacijata ili da imaat vlijanie na nejzinoto odr`uvawe. 
	Tabela 6.4.3a Barawa za monitoring za kanalizacija (se do i vklu~uvaj}i 01.07.2008)

	Parametar
	To~ka na emisija 
	To~ka na emisija 

	
	
	


	Tabela 6.4.3b Monitoring na kanalizacija (od 01.07.2008)

	Parametar
	To~ka na emisija 
	To~ka na emisija 

	
	
	


6.4.6 Ne smee da ima emisii vo kanalizacija od strana na instalacijata za koja se izdava dozvolata, na bilo koja supstancija prepi{ana za voda za koja nema dadeno granici vo Tabela 6.4.2, osven za koncentracii koi ne se pogolemi od onie koi ve}e gi ima vo vodata.

6.5 Emisii na toplina
                        Нема
6.6 Emisii na bu~ava i vibracii
6.6.1 Operatorot vo granicite na instalacijata nema da sozdava bu~ava, vibracii i nejonizira~ko zra~ewe ~ie vlijanie bi se odrazilo {tetno na okolinata. 
6.6.2 Bu~avata od tehni~ki povrzanite pogoni nema da probiva nadvor od instalacijata.
6.6.3 Vrednostите na bu~avata ne smeat da gi nadminat maksimalno dozvolenite nivoa na bu~ava i toa Ld = 60 dB, Lv = 60 dB i Ln = 55 dB.
.

7 Prenos do pre~istitelna stanica za otpadni vodi
Нема

8 Programa za podobruvawe
8.1.1 Operatorot }e gi sprovede dogovorenite merki navedeni vo Tabela 9.1.1, zaklu~no so datumot naveden vo taa tabela i }e isprati pismeno izvestuvawe do Nadle`niot organ za datumot koga bilo kompletirana sekoja merka, vo rok od 14 dena od zavr{uvaweto na sekoja od tie merki.
	Tabela 9.1.1 : Programa za podobruvawe

	Oznaka
	Merka
	Datum na zavr{uvawe

	8.1
	Мерење на квалитетот на отпадните води
	Декември 2026 година

	8.2
	Обновување на дозволата за користење на вода од бунар
	Јануари 2030 година

	8.3
	Ажурирање на договорите за превземање на отпад со овластени компании согласно роковите во истите
	Зависно од рокот на истекување на Договорите за различните видови отпад


9 Dogovor za promeni vo pi{ana forma
9.1.1 Koga svojstvoto “ili kako {to e drugo dogovoreno napismeno” se koristi vo uslov od dozvolata, operatorot }e bara takov dogovor na sledniot na~in:

а. Operatorot }e му dade na Nadle`niot organ pismeno izvestuvawe za detalite na predlo`enata promena, ozna~uvaj}i go relevantniot(te) del(ovi) od ovaa dozvola: i
б. Vakvoto izvestuvawe }e vklu~uva procenka na mo`nite vlijanija na predlo`enata promena (vklu~uvaj}i sozdavawe otpad) kako rizik za `ivotnata sredina od strana na instalacijata za koja se izdava dozvolata.
9.1.2 Sekoja promena predlo`ena spored uslovot 10.1.1 i dogovorena pismeno so Nadle`niot organ, mo`e da se implementira samo otkako operatorot mu dade na Nadle`niot organ prethodno pismeno izvestuvawe za datata na implementacija na promenata. Po~nuvaj}i od toj datum, operatorot }e ja upravuva instalacijata soglasno taa promena i za sekoj relevanten dokument {to se odnesuva na toa, dozvolata }e mora da se dopolnuva.
Dodatok 1
Pismena potvrda za uslovot 5.1.1 (izvestuvawa), soglasno uslovot 5.1.2
Ovoj Dodatok gi prika`uva informaciite {to operatorot treba da gi dostavi do Nadle`niot organ za da go zadovoli uslovot 5.1.2 od ovaa dozvola. 

Mernite edinici koristeni vo podatocite prika`ani vo delot A i B treba da bidat soodvetni na uslovite na emisijata. Onamu kade {to e mo`no, da se napravi sporedba na realnata emisija i dozvolenite granici na emisija.
Ako nekoja informacija se smeta za delovno doverliva, treba da bide oddelena od onie {to ne se doverlivi, podnesena na oddelen list zaedno so barawe za komercijalna doverlivost vo soglasnot so Zakonot za `ivotna sredina.
Potvrdata treba da sodr`i
Del A
 FORMCHECKBOX 
 Ime na operatorot.

 FORMCHECKBOX 
 Broj na dozvola.
 FORMCHECKBOX 
 Lokacija na instalacijata.

 FORMCHECKBOX 
 Datum na dostavuvawe na podatoci.  

 FORMCHECKBOX 
 Vreme, datum i lokacija na emisijata.

 FORMCHECKBOX 
 Karakteristiki i detali na emitiranata(ite) supstancija(i), treba da vklu~uva :
 FORMCHECKBOX 
 Najdobra procenka na koli~inata ili intenzitetot na emisija, i vremeto koga se slu~ila emisijata.
 FORMCHECKBOX 
 Medium na `ivotnata sredina na koj {to se odnesuva emisijata.
 FORMCHECKBOX 
 Prevzemeni ili planirani merki za stopirawe na emisijata.
Del B
 FORMCHECKBOX 
 Drugi poprecizni podatoci za predmetot izvesten vo Delot A
 FORMCHECKBOX 
 Prevzemeni ili planirani merki za spre~uvawe za povtorno pojavuvawe na istiot problem. 
 FORMCHECKBOX 
 Prevzemeni ili planirani merki za ispravuvawe, limitirawe ili spre~uvawe na zagaduvaweto ili {tetata na `ivotnata sredina {to mo`e da se slu~i kako rezultat na emisijata. 
 FORMCHECKBOX 
 Datumi na site izvestuvawa od Delot A za vreme na prethodnite 24 meseci.
 FORMCHECKBOX 
 Ime 



 FORMCHECKBOX 
 Po{ta..................................

 FORMCHECKBOX 
 Potpis



 FORMCHECKBOX 
 Datum
 FORMCHECKBOX 
 Izjava deka potpi{aniot e ovlasten da potpi{uva vo ime na operatorot.
Dodatok 2
Izve{tai za podatocite od monitoringot
Parametrite za koi izve{taite }e bidat napraveni, soglasno uslovite 4.1.2 od ovaa dozvola, se navedeni podolu.
	Tabela D2: Izve{tai za podatocite od monitoringot

	Parametar
	To~ka na emisija
	Period za davawe izve{tai
	Po~etok na periodot

	Извештај од физичко – хемиска анализа на оtpadnа vodа
	V1
	Dvapati godi{no 
	Prvo merewe Декември 2026


Општина Ресен Dozvola бr. 18-1717/6
 Datum na izdavawe na Dozvolata   24.09.2026
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